**ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2023**

**(pag.1-2)**

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:**

**"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE**

**DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- GREEN-2”**

**- BLOC I11**

**componentă a proiectului "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale**

**din Municipiul Craiova- GREEN-2” finanțat prin Planul Naţional de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale**

Amplasamentul obiectivului: Str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 14A, Craiova, jud. Dolj

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Clasa de importanta: C - conform HG nr. 766/1997

Categoria de importanta: III - conform Normativ P 100-1/2013

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

   1. **valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA** – **3.059.482,13 lei**,din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: **2.580.431,10 lei**

2. **valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA** – **2.570.993,38 lei**,din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: **2.168.429,49 lei.**

1. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice /capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii și calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

**Capacități fizice:**

- Regim de înălțime: S+P+4;

- Număr apartamente: 29

- Aria utilă încălzită: 1919.5 mp

- Aria construită: 457.67 mp

- Aria construita desfasurata totala: 2681.21 mp

**Indicatori calitativi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare la inceputul implementarii proiectului | Valoare la finalul implementarii proiectului | Scadere procentuala |
| Consumul anual specific de energie primară (kWh/an) | 296.61 | 201.77 | 31.97% |
| Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) | 153.09 | 72.04 | 52.94% |
| Emisiile specifice de CO2 (kg/mp.an) | 63.42 | 43.15 | 31.96% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare la inceputul implementarii proiectului | Valoare la finalul implementarii proiectului |
| Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) | 121.73 | 82.82 |
| Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) | 0 | 29 |

Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 38.91 tone CO2/an.

Aceeasi indicatori sunt prezentati mai jos in tabelul din ghidul PNRR:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicator de realizare (de output) aferent cladirii | Valoarea la inceputul implementarii proiectului | Valoarea la finalul implementarii proiectului (de output) |
| Consum anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/an.mp) | 153.09 | 72.04 |
| Consumul de energie primara totala (kWh/an.mp) | 296.61 | 201.77 |
| Consumul de energie primara utilizand surse conventionale (kWh/an.mp) | 296.61 | 198.99 |
| Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an.mp) | 0.00 | 2.78 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/mp.an) | 63.42 | 43.15 |

Prin solutiile propuse se asigura 1.38% energie din surse regenerabile.

1. **Durata estimată de executie a obiectivului de investiții:** 6 luni

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,**

**Lucian Costin DINDIRICĂ**