**ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.396/2023**

**(pag.1-2)**

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:**

**"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE**

**DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- GREEN 1”**

 **- BLOC 149D**

**componentă a proiectului "Renovare energetica a cladirilor rezidentiale**

**din Municipiul Craiova- GREEN-1” finanțat prin Planul Naţional de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale**

Amplasamentul obiectivului: **Str. Arh. Constantin Iotzu nr. 8, Craiova, jud. Dolj**

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Clasa de importanta: C - conform HG nr. 766/1997

Categoria de importanta: III - conform Normativ P 100-1/2013

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

   1. **valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA** – **1.651.467,58 lei**,din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: **1.420.269,01 lei**

2. **valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA** – **1.387.787,89 lei**,din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: **1.193.503,37 lei.**

1. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice /capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii și calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

**Capacități fizice:**

- Regim de înălțime: S+P+4E;

- Număr apartamente: 20

- Aria utilă încălzită: 988,41 mp

- Aria construită: 224,00 mp

- Aria construita desfasurata: 1.186,88 mp

 - Aria desfasurata: 1.409,58 mp

**Indicatori calitativi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Valoare la inceputul implementarii proiectului | Valoare la finalul implementarii proiectului | Scadere procentuala |
| Consumul anual specific de energie primară (kWh/mp.an) | 292.54 | 169.40 | 42.09% |
| Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) | 191.51 | 69.89 | 63.51% |
| Emisiile specifice de CO2 (kg/mp.an) | 65.77 | 38.23 | 41.87% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicator de realizareaferent cladirii | Valoare la inceputul implementarii proiectului | Valoare la finalul implementarii proiectului |
| Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) | **65.01** | **37.79** |
| Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) | **0** | **20** |

Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 27.22 tone CO2/an.

Aceeasi indicatori sunt prezentati mai jos in tabelul din ghidul PNRR:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rezultate** | **Valoare la începutul implementării proiectului** | **Valoare la finalul implementării proiectului**  |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) | 191.51 | 69.89 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an) | 292.54 | 169.40 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse conventionale (kWh/m2 an) | 292.54 | 166.41 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an) | 0.00 | 2.99 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) | 65.77 | 38.23 |

Prin solutiile propuse se asigura 1.77 % energie din surse regenerabile.

1. **Durata estimată de executie a obiectivului de investiții:** 6 luni

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,**

**Lucian-Costin DINDIRICĂ**